OHUTUSNÕUDED	
 1.	AINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE	
1.1	Paragrahvi määratlemine	
	Toote nimi	
	PEROXAN ME-50L	
1.2	Varustaja	
1.2.1	Varustaja	
		Bang & Bonsomer Eesti AS	.	
1.2.2	Postkast	Järvevana tee 9 F		
	Postiindeks	11317 Tallinn, Estonia	.	
	Telefon	(0) 6556046	.	
1.2.3	Päästeameti telefoninumber	
	112	
 2.	INFO KOOSTISE  JA KOOSTISAINETE KOHTA	
2.1	Keemilised omadused	
	Metüületüülketoonperoksiidi < 45 % lahus	
2.2	Ohtlikud komponendid	
	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4	
	CAS-No.	Aine keemiline nimetus	Massi%	Klassifikatsioon	
					
	131-11-3	Dimetüülftalaat	20-45 %	;-	
					
	1338-23-4	Metüületüülketoonperoksiidi segu	20-45 %	E,C;R2-7-22-35	
					
	123-42-2	4-Hüdroksü-4-metüül-2-pentanon	3-10 %	Xi; R36	
 3.	OHUTEGURITE IDENTIFITSEERIMINE	
	Võib põhjustada tulekahju. 
Kahjulik allaneelamisel. 
Põhjustab söövitust.	
 4.	ESMAABI	
4.1	Üldine nõuanne	
	Kaitsta esmaabiandjaid.	
4.2	Sissehingamine	
	Eemalduda saatunud kohast, heita pikali. Minna värske õhu kätte.	
4.3	Sattumine nahale	
	Kiiresti võtta ära saastunud riided. Pesta seebi ja rohke veega.	
4.4	Silma sattumisel	
	Loputada kiiresti rohke veega, kaasaarvatud silmalau aluseid, vähemalt 15 minuti jooksul.
Konsulteerida arstiga.	
4.5	Allaneelamine	
	Loputada suud. Juua rohkelt vett. Kiiresti kutsuda arst.	
 5.	TULEOHUTUSMEETMED	
5.1	Sobivad kustutusvahendid	
	Süsinikdioksiid (CO2), kuiv pulber, vesi.
Suur tulekahju: alkoholile vastupidav vaht pihustatud vesi.	
5.3	Erilised ohud	
	Tulekahju võib põhjustada süsinikmonoksiid, süsinikdioksiid ja süsivesinike destillaatide.	
5.4	Tuletõrjujate spetsiaalne kaitsevarustus	
	Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati.	
5.5	Erilised meetodid	
	Jahutuskonteinerid / pihustatud vee paagid.	
 6.	ÕNNETUSE VÄLTIMISE MEETMED	
6.1	Kollektiivsed meetmed	
	Eemaldada kõik süttimisallikad.
Kasuta isikukaitsevahendeid.	
6.2	Keskkonnakaitse meetmed	
	Vältida toote sattumist kanalisatsiooni.
Vältida põhjavee saastumist. Mitte saastada pinnavett.	
6.3	Puhastusmeetodid	
	Imada inertse absorbendiga. Koristada mehaaniliselt ja koguda sobivasse jäätmenõusse.
Suured peroksiidi kogused tuleb eelnevalt lahjendada, näiteks kütusega alla 10 mahuprotsendi ulatuses.	
 7.	KÄITLEMINE JA SÄILITAMINE	
7.1	Käitlemine	
	Vältida nahale ja silma sattumist.
Töövahendid peavad olema sobivast materjalist (näiteks polüetüleenist või roostevabast terasest).
Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada. 
Testi läbiviimise materjalid ei nõua käitlemisel spetsiaalseid ettevaatusabinõusid, kehavedelike käitlemine nõuab ohutusnõuete järgimist.
Kasuta sädemekaitsmega töövahendeid.	
7.2	Säilitamine	
	Säilitada originaalpakendis.
Suletud pakendis plahvatusohtlik (näit. suletuna roostevabast terasest valmistatud pakendis). 
Hoida eemal teistest ohtlikest ainetest. 
Hoida temperatuuril alla 25°C 
Säilitada tihedalt suletult.	
 8.	MÕJU KONTROLL / ISIKUTE KAITSE	
8.1	Tehnilised vahendid mõju vähendamiseks	
	--	
8.2	Riigis kehtivad töökeskkonna piirnormid	
8.2.1	Riigis kehtivad töökeskkonna piirnormid	
	CAS-No.	131-11-3	.	
	Aine keemiline nimetus	Dimetüülftalaat		
		5 mg/m3 (8 h)	10 mg/m3 (15 min)	
				
	CAS-No.	1338-23-4	.	
	Aine keemiline nimetus	Metüületüülketoonperoksiid	0,2 ppm (15 min)	
			1,5 mg/m3 (15 min)	
				
	CAS-No.	123-42-2	.	
	Aine keemiline nimetus	4-hüdroksü-4-metüül-2-pentanon		
		50 ppm (8 h)	75 ppm (15 min)	
		240 mg/m3 (8 h)	360 mg/m3 (15 min)	
8.3	Isikukaitsevahendid	
8.3.1	Hügieenimeetmed	
	Kohe peale toote katsumist  ja samuti töövaheaegade alguses pesta käsi.
Hoida eemale toidust, joogist ja söödast.
Kiiresti võtta ära saastunud riided.	
8.3.2	Hingamisteede kaitse	
	Filtriga hingamisaparaat.	
8.3.3	Käe kaitse	
	Kaitsekindad.	
8.3.4	Silmade kaitse	
	Liibuvad kaitseprillid.	
8.3.5	Naha ja keha kaitse	
	Põll, kaitseriietus.	
 9.	FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED	
9.1	Füüsikaline olek, värvus ja lõhn	Värvitu vedel, iseloomulik lõhn.	
9.2	pH	4,7 (20°C)	
9.3	Teave füüsikalise oleku muutuse kohta	
9.3.2	Sulamispunkt/piirkond	< -10°C	
9.3.3	Lagunemistemperatuur	> 60°C (SADT)	
9.4	Süttimispunkt	> 80°C	
9.6	Isesüttimistemperatuur	> 200°C	
9.11	Suhteline tihedus	määratlemata	
9.12	Lahustuvus	
	- vees lahustuv	< 10 g/l	
	- rasvas lahustuv	-	
 10.	STABIILSUS JA REAKTIIVSUS	
10.1	Teatud tingimuste keeld	
	Kuumutamisel laguneb.
Laguneb kiiresti lahtise tule, sädemete, otsese päikesevalguse ja muude süütavate ainete toimel.	
10.2	Preventsioonimeetodid	
	Happed ja alused mustus rooste, kiirendavaid ained (näit. raskemetallide ühendid, amiinid).	
10.3	Toodete ohtlik lagunemine	
	Süsivesinik, süsinikoksiidid.	
10.4	Lisainformatsioon	
	Iselagunemise temperatuur (SADT) = >60°C.	
 11.	TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON	
11.1	Äge toksilisus	
	Metüületüülketoonperoksiidi segu:
LD50/oraalne/ rott = 484 mg/kg

Diatsetoonalkohol:
LD50/oraalne/ rott = 4000 mg/kg
LD50/ naha kaudu/ küülik =13600 mg/kg	
11.2	Otsene ärritavus	
	Põhjustab söövitust.	
11.3	Ülitundlikkus	
	--	
11.5	Inimkatse	
	Põhjustab söövitust. 
Maoperforatsioon	
 12.	KESKKONNAKAITSELINE INFORMATSIOON	
12.4	Ökotoksilisus	
12.4.1	EC50/48h/rohevetikad	
	Diatsetoonalkohol: 
EC50/48h/daphnia = > 100 mg/l
LC50/96h/Lepomis macrochirus => 420 mg/l	
12.5	Lisainformatsioon	
	Vältida toote sattumist kanalisatsiooni.
Vältida põhjavee saastumist.
Ei tohi sattuda veekogudesse.	
 13.	UTILISEERIMISE NÕUDED	
	Lahjendada inertse lahjendusaine (näit. küttepetrooli) 10 % lahusega. Seejärel hävitada vastavalt erijäätmete hävitamise korrale.	
 14.	INFORMATSIOON TRANSPORDI KOHTA	
14.1	ÜRO-No	3105	
14.2	Pakendamise grupp	II	
14.3	Maismaatransport	
14.3.1	Klass	5.2	
14.3.1.2	Punkt	5b	
14.3.3	Kaupade kirjeldus	Orgaaniline peroksiid tüüp D, vedel (sisaldab metüületüülketoonperoksiidi segu)	
14.4	Meretransport	
14.4.1	Klass	5.2	
14.4.1.2	IMDG lehekülg	5225	
14.4.2	Vajalik laeva nimi	Organic peroxide type D, liquid (contains Methyl ethyl ketone peroxide, mixture)	
14.4.2.1	MEFAG	735	
14.4.2.2	EmS	5.2-01	
14.4.2.3	Packaging group	II	
14.5	Õhutransport	
14.5.1	ICAO	5.2	
14.5.2	Vajalik laeva nimi	Organic peroxide, type D, liquid (contains Methyl ethyl ketone peroxide, mixture)	
 15.	TÄPSUSTAV INFORMATSIOON	
15.1	Märgistusel olev teave	
15.1.1	Sümbol (sümbolid)	
	O	Oksüdeeriv	
	C	Sööbiv	
15.1.2	Sisaldab	
	Metüületüülketoonperoksiid	
	4-Hüdroksü-4-metüül-2-pentanon	
15.1.3	R fraasid	
	R7	Võib põhjustada tulekahju.	
	R22	Kahjulik allaneelamisel.	
	R34	Põhjustab söövitust.	
15.1.4	S fraasid	
	S3/7	Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.	
	S14	Hoida eraldi happed, alused ja kiirendid.	
	S36/37/39	Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näo kaitset.	
	S45	Õnnetuse või halva enesetunde korral pöörduda arst poole (võimaluse korral näidata pakendit või etiketti).	
	S50	Mitte kokku segada peroksiid-kiirendid ja redutseerivad ained.	
 16.	LISAINFORMATSIOON	
16.1	Soovitatud kasutamine	
16.1.1	Kirjalik ohutusjuhend	
	Kõvendi