OHUTUSNÕUDED	
 1.	AINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE	
1.1	Andmed aine või toote kohta	
	Toote nimi	
	SYNOLITE 1408-P-1	
1.2	Kemikaali kasutusala	
1.2.1	Kasutusala kirjeldus	
	GRP tööstuse vaik	
1.3	Andmed tootja, importija kohta	
1.3.1	Tootja, importija	
		Bang & Bonsomer Eesti AS	.	
1.3.2	Kontaktandmed	
	Postkast	Järvevana tee 9F	.	
	Posti kood ja postkontor	11314 Tallinn, Eesti	.	
	Telefon	(0) 6556046	.	
1.4	Telefon hädaolukorras	
1.4.1	Telefoninumber, nimi ja aadress	
	112	
 2.	ANDMED KOOSTISE JA KOOSTISOSADE KOHTA	
2.1	Ohtlikud koostisosad	
	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	
	CAS-number või muu kood	Koostisosa nimi	Sisaldus	Hoiatusmärgistus, R-laused ja muu teave koostisosa kohta	
					
	100-42-5	Stüreen	n. 12,5-60 %	R10;Xn; R20;Xi; R36/38	
					
	98-83-9	Isopropenüülbenseen	0,1-2,5 %	R10;Xi; R36/37;N; R51-53	
 3.	TOOTE OHTLIKKUSE KIRJELDUS	
	Tuleohtlik. 
Kahjulik sissehingamisel.
Ärritab silmi ja nahka.	
 4.	ESMAABI ANDMINE	
4.1	Erijuhised	
	--	
4.2	Sissehingamisel	
	Minna värske õhu kätte. Vajadusel teostada kunstlikku hingamist.. Hingamise raskenemisel anda hapnikku. Olla meditsiinipersonali valve all.	
4.3	Nahaga kokkupuutel	
	Kiiresti pesta rohke veega. Ärritunud nahka niisutada kreemiga . Eemaldada määrdunud riietus ja jalanõud ning pesta need enne järgmist kasutamist. Olla meditsiinipersonali valve all.	
4.4	Pritsmete sattumisel silma	
	Eemaldada silmaläätsed. Loputada kiiresti rohke veega, vähemalt 15 minuti jooksul.  Konsulteerida arstiga.	
4.5	Allaneelamisel	
	Oksendamine kutsuda esile vaid meditsiinitöötaja juuresolekul. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.
Vabastada riietus. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.	
 5.	TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL	
5.1	Sobivad kustutusvahendid	
	Kustutusvahend väikese põlengu korral: kuiv pulber.
Kustutusvahend suure põlengu korral: pihustatud vesi või veeudu.	
5.3	Eriohud	
	Tulekahju korral võib moodustuda süsinikmonooksiid ja/või süsinikdioksiid.	
5.4	Spetsiaalsed kaitsevahendid tulekahju korral	
	Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati.	
5.5	Muud juhised	
	Tulekahju korral jahutada paake pihustatud veega.	
 6.	ÕNNETUSE VÄLTIMISE MEETMED	
6.1	Isikutuvalisuse tagamine	
	Kasutada sobivat kaitsevarustust kaitseprillid, täiuslik kemikaalide kaitseülikond, saapad, jalanõud, kaitsekindad, personaalne hingamisaparaat.	
6.2	Keskkonnasaaste vältimine	
	Vältida toote sattumist kanalisatsiooni.	
6.3	Puhastusmeetodid	

	Vältida nii ohutult kui võimalik, lekkeid ja välja voolamist. 
Imada inertse absorbendiga ja koguda ohtlike jäätmete nõusse.
Mitte lasta konteineritesse vett.	
6.4	Muud juhised	
	Hoida kuumuse eest. Hoida eemal süttimisallikast.	
 7.	TOOTE KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE	
7.1	Käitlemine	
                     	Hoida kuumuse eest. Hoida eemal süttimisallikast. Anumat hoida tihedalt suletult.
Kõik kasutatavad seadmed peavad olema maandatud. 
Vältida aurude sissehingamist.
Vältida sattumist nahale ja silma.
Kindlustada piisav ventilatsioon.	
7.2	Ladustamine	
	Konteinerid säilitada tihedalt suletuna külmas hästi ventileeritavas ruumis.
Hoida eemal süttimisallikast.	
 8.	MÕJU INIMESELE / INDIVIDUAALSED KAITSEVAHENDID	
8.1	Mõjutuse piirnormid	
8.1.1	Piirnorm(id)	
					
	CAS-No.	Koostisosa nimi	.	.	
					
	100-42-5	Stüreen	20 ppm (8 h)	100 ppm (15 min)	
			86 mg/m3 (8 h)	430 mg/m3 (15 min)	
					
	98-83-9	Isopropenüülbenseen	100 ppm (8 h)	150 ppm (15 min)	
			490 mg/m3 (8 h)	740 mg/m3 (15 min)	
8.2	Mõjutuse vältimine	
8.2.1	Töökohast tuleneva mõjutuse vältimine	
8.2.1.1	Hingamiselundite kaitse	
	Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada sobivat hingamisteede kaitsevahendit.	
8.2.1.2	Käte kaitse	
	Mitteläbilaskvad kindad (PVA).	
8.2.1.3	Silmade kaitse	
	Kaitseprillid.	
8.2.1.4	Naha ja keha kaitse	
	Kasutusalale sobiv kaitseriietus.	
 9.	TOOTE FÜÜSIKALIS-KEEMILISED OMADUSED	
9.1	Üldine informatsioon (olek, värvus, lõhn)	
	Sinine vedelik, iseloomulik lõhn.	
9.2	Tervise, turvalisuse ja keskkonna seisukohalt olulised näitajad	
9.2.1	pH	--	
9.2.2	Keemispunkt/piirkond	145°C (stüreen)	
9.2.3	Leektäpp	33°C	
9.2.5	Plahvatusomadused	
9.2.5.1	Alumine plahvatuspiirkond	1,1 til. % (stüreen)	
9.2.5.2	Ülemine plahvatuspiirkond	8 til. % (stüreen)	
9.2.7	Aururõhk	0,6 kPa (stüreen)	
9.2.8	Suhteline tihedus	--	
9.2.8.1	Mahu tihedus	1.1 g/cm³	
9.2.9	Lahustuvus	
9.2.9.1	Vees lahustuvus	Vees mittelahustuv	
9.2.9.2	Rasvas lahustuvus	--	
9.2.10	Jaotuskoefitsent oktanool/vesi	--	
9.2.11	Viskoossus	>300 mPa.s (23°C) dünaamiline	
 10.	TOOTE PÜSIVUS JA REAKTIIVSUS	
10.3	Kahjulikud lagunemisproduktid	
	Süsinikoksiididja vesi.	
 11.	TEAVE TERVISTOHUSTAVA TOIME KOHTA	
11.1	Akuutne toksilisus	
	LD50/ oraalne/ hiir = 316 mg/kg (stüreen)
LC50/inhalatsioonitest/4 h / rott =6000 ppm (stüreen)
LC50= 3000 ppm (6h, merisiga, isopropenüülbenseen)	
11.2	Ärritavus ja sööbivus	
	Ärritab silmi ja nahka.	
11.3	Tundlikkus	
	--	
11.5	Kogemuslik teave mõjust inimesele	
	Kahjulik sissehingamisel. 
Ärritab silmi ja nahka.	
 12.	TEAVE KEMIKAALI KESKKONNAOHTLIKKUSE KOHTA	
12.1	Ökotoksilisus	
12.1.1	Toksilisus veerorganismidele	
	Toote peal ei ole andmeid esitatud.	
12.2	Mõju vesikonnas	
	Vees mittelahustuv.	
12.3	Püsivus ja hajuvus	
12.3.1	Biolagunduvus	
	Informatsioon ei ole kättesaadav	
12.4	Biokumulatsioon	
	Informatsioon ei ole kättesaadav	
 13.	JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS	
	Hävitada vastavalt erijäätmete hävitamise korrale.	
 14.	VEONÕUDED	
14.1	UN-Nr	1866	
14.2	Pakendamise grupp	III	
14.3	Maismaatransport	
14.3.1	Veoklass ADR/RID	3	
14.3.2	Ohu tunnusnumber	30	
14.3.3	Nimetus veodokumendil	Vaigu lahus	
14.3.4	Muu teave	Vastavalt ADR ajajaole 2.2.3.1.5 ei kuulu 3.klassi.	
14.4	Meretransport	
14.4.1	IMDG-klass	3	
14.4.2	Korrektne tehniline nimetus	Resin solution, flammable	
14.4.2.3	Pakkegrupp	III	
14.5	Õhutransport	
14.5.1	ICAO-klass	3	
14.5.2	Korrektne tehniline nimetus	Resin solution, flammable	
 15.	REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID	
15.1	Hoiatav teave toote etiketil	
15.1.1	Ohutunnus ja selle tähendus	
	Xn	Kahjulik	
15.1.2	Hoiatusetiketile märgitavate komponentide nimetused	
	Styrene	
15.1.3	R-laused	
	R10	Tuleohtlik.	
	R20	Kahjulik sissehingamisel.	
	R36/38	Ärritab silmi ja nahka.	
15.1.4	S-laused	
	S23	Vältida aurude sissehingamist.	
 16.	TÄIENDAV INFORMATSIOON	
16.1	Loetelu kemikaali R-lausetest	
	R10	Tuleohtlik.	
	R20	Kahjulik sissehingamisel.	
	R36/38	Ärritab silmi ja nahka.	
	R36/37	Ärritab silmi ja hingamiselundeid.	
	R51	Mürgine veeorganismidele.	
	R53	Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.	
Kuupäev	09.09.2003