OHUTUSNÕUDED	
 1.	AINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE	
1.1	Andmed aine või toote kohta	
	Toote nimi	
	ISCEON 134a	
1.2	Kemikaali kasutusala	
1.2.1	Kasutusala kirjeldus	
	Külmaaine.	
1.3	Andmed tootja, importija kohta	
1.3.1	Tootja, importija	
		Bang & Bonsomer Eesti AS	.	
1.3.2	Kontaktandmed	
	Postkast	Järvevana tee 9F	.	
	Posti kood ja postkontor	11314 Tallinn, Eesti	.	
	Telefon	6556046	.	
1.4	Telefon hädaolukorras	
1.4.1	Telefoninumber, nimi ja aadress	
	112	
 2.	ANDMED KOOSTISE JA KOOSTISOSADE KOHTA	
2.1	Ohtlikud koostisosad	
	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	
	CAS-number või muu kood	Koostisosa nimi	Sisaldus	Hoiatusmärgistus, R-laused ja muu teave koostisosa kohta	
					
	811-97-2	1,1,1,2-Tetrafluoretaan	-	-	
 3.	TOOTE OHTLIKKUSE KIRJELDUS	
	Veeldatud gaas Võib pohjustada külmakahjustusi ja kahjustada sarvkesta.
Aurude kõrgte kontsentratsioonide sissehingamine põhjustab kesknärvisüsteemi depressiooni ja narkootilist toimet.  
Tuli või intensiivne soojendamine võivad esile kutsuda  pakendite intensiivse lõhkemise. 
Tulekahju käigus võivad eralduda toksilised aurud.	
 4.	ESMAABI ANDMINE	
4.2	Sissehingamisel	
	Minna värske õhu kätte ja hoida liikumatult. Olla soojas ja vaikses kohas. Vajadusel manustada hapnikku või teha kunstlikku hingamist. Pöörduda koheselt arsti poole.	
4.3	Nahaga kokkupuutel	
	Kiiresti pesta rohke veega.
Kiiresti võtta ära saastunud riided. Kui rõivad on takerdunud, ära eemalda neid.
Haav katta steriilse sidemega. Kannatanu viia kiiresti arsti juurde.	
4.4	Pritsmete sattumisel silma	
	Loputada kiiresti rohke veega, eriti silmalaugude aluseid. Kiiresti kutsuda arst.	
4.6	Teave arstile ja/või teistele esmaabi andvatele ametiisikutele	
	Mitte manustada adrenaliini või teisi sarnaseid ravimeid.	
 5.	TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL	
5.1	Sobivad kustutusvahendid	
	Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult kohalikule elanikkonnale ja ümbritsevale loodusele.	
5.3	Eriohud	
	Tulekahju käigus võivad eralduda toksilised aurud (halogeeni ühendid).
Tihedalt suletud anumas võib kuumutamine tõsta rõhku - plahvatuse oht..	
5.4	Spetsiaalsed kaitsevahendid tulekahju korral	
	Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati.	
5.5	Muud juhised	
	Tulekahju korral jahutada paake pihustatud veega.
Viia inimesed eemale olenevalt tuule suunast ja lekkest ning pritsmetest.
Töötajad evakueerida ohutusse piirkonda.	
 6.	ÕNNETUSE VÄLTIMISE MEETMED	
6.1	Isikutuvalisuse tagamine	
	Peatada leke, kui see on ohutult teostatav. Kasutada sobivat kaitsevarustust, vaata 8 osa.
Vältida nahale ja silma sattumist. Vältida gaasi sissehingamist.
Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!	
6.2	Keskkonnasaaste vältimine	
	Ei tohi sattuda keskkonda. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni.	
6.3	Puhastusmeetodid	
	Koristada mehaaniliselt ja koguda sobivasse jäätmenõusse. Jääkidel lastakse aurustuda. Ruume tuleb tuulutada.	
6.4	Muud juhised	
	Aurud on õhust raskemad ja võivad koguneda põranda kohale. Tuleb takistada aurude sattumise alumistele korrustele, keldritesse ja süvenditesse.	
 7.	TOOTE KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE	
7.1	Käitlemine	
	Tagada piisav ventilatsioon. Toodet kasutada ainult suletud süsteemis. 
Vältida tuleb kõrgeid temperatuure. Mitte suitsetada. 
Hoiduda lahtise leegi eest, kuumadest pindadest ja süttimisallikatest.	
7.2	Ladustamine	
	Säilitada hästi suletult kuivas, külmas ja hästiventileeritavas kohas. 
Hoida temperatuuril alla 45°C Hoida eemale kuumadest kehadest ja süttimisallikatest.
Hoida eraldi punktis 10 nimetatud ainetest.
Sobilik pakkematerjal: teras.
Mittesobivad materjalid: Magneesium ja selle ühendid, tsink ja selle ühendid ning alumiiniumiühendid, mis sisaldavad üle 2 % magneesiumi.	
 8.	MÕJU INIMESELE / INDIVIDUAALSED KAITSEVAHENDID	
8.1	Mõjutuse piirnormid	
8.2	Mõjutuse vältimine	
8.2.1	Töökohast tuleneva mõjutuse vältimine	
	Toote kasutamisel mitte süüa, juua ega suitsetada.	
8.2.1.1	Hingamiselundite kaitse	
	Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada sobivat hingamisteede kaitsevahendit: personaalne hingamisaparaat.	
8.2.1.2	Käte kaitse	
	Külmakindlad kindad.	
8.2.1.3	Silmade kaitse	
	Kaitseprillid.	
8.2.1.4	Naha ja keha kaitse	
	Mitteläbilaskvad riided.	
 9.	TOOTE FÜÜSIKALIS-KEEMILISED OMADUSED	
9.1	Üldine informatsioon (olek, värvus, lõhn)	
	Värvitu rõhu all veeldatud gaas, mahe eeterlik lõhn.	
9.2	Tervise, turvalisuse ja keskkonna seisukohalt olulised näitajad	
9.2.2	Keemispunkt/piirkond	-26,5°C	
9.2.7	Aururõhk	671 kPa (25°C)	
9.2.8	Suhteline tihedus	3.5	
9.2.9	Lahustuvus	
9.2.9.1	Vees lahustuvus	3 g/l (25°C)	
9.2.9.2	Rasvas lahustuvus	lahustub enamikes lahustites	
9.2.10	Jaotuskoefitsent oktanool/vesi	LogPow= 1.06	
9.3	Muu teave	
	Erikaal: 1200 kg/m3 (25°C)
Sulamispunkt/piirkond (jäätyy): -108°C	
 10.	TOOTE PÜSIVUS JA REAKTIIVSUS	
10.1	Välditavad tingimused	
	Kuumus, lahtine tuli, muud tuleallikad.	
10.2	Välditavad materjalid	
	Leelismetallid leelismuldmetallid, magneesium, pulbermetallid, ägeda reaktsiooni oht.	
10.3	Kahjulikud lagunemisproduktid	
	Kuumenedes eralduvad mürgised gaasid: fluorvesinikhape ja fluoriühendid.	
 11.	TEAVE TERVISTOHUSTAVA TOIME KOHTA	
11.1	Akuutne toksilisus	
	LC50/inhalatsioonitest/4 h / rott => 500000 ppm	
11.2	Ärritavus ja sööbivus	
	-	
11.3	Tundlikkus	
	-	
11.5	Kogemuslik teave mõjust inimesele	
	Võib pohjustada külmakahjustusi ja kahjustada sarvkesta.
Suurtes kontsentratsioonides võib põhjustada peavalu ja peapööritust ja teadvuse kaotus.
Järsk kokkupuude suure koguse materjaliga võib põhjustada südame rütmihäireid ja südame seiskumist.	
 12.	TEAVE KEMIKAALI KESKKONNAOHTLIKKUSE KOHTA	
12.1	Ökotoksilisus	
12.1.1	Toksilisus veerorganismidele	
	-	
12.2	Mõju vesikonnas	
	Aurustub.	
12.3	Püsivus ja hajuvus	
12.3.1	Biolagunduvus	
	Ei lagune kergesti.	
12.4	Biokumulatsioon	
	Ei bioakumuleeru.	
 13.	JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS	
	Ei tohi sattuda keskkonda.. 
Jäätmed utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Tuleb põletada sobivas põletussüsteemis, mis on kooskõlatatud volitatud isikutega.
Taaskasutatavad tühjad surveanumad saadtakse uuesti täitmisele.	
 14.	VEONÕUDED	
14.1	UN-Nr	3159	
14.3	Maismaatransport	
14.3.1	Veoklass ADR/RID	2	
14.3.2	Ohu tunnusnumber	20	
14.3.3	Nimetus veodokumendil	1,1,1,2-tetrafluoretaan ( R134a)	
14.4	Meretransport	
14.4.1	IMDG-klass	2.2	
14.4.2	Korrektne tehniline nimetus	Non-flammable compressed gas	
14.5	Õhutransport	
14.5.1	ICAO-klass	2	
14.5.2	Korrektne tehniline nimetus	Non-flammable gas	
14.5.3	Muu teave	Cargo aircraft: Packing instruction 200 Quantity: 150 kg, Passenger aircraft Packing instruction:200 Quantity 75 kg	
 15.	REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID	
15.1	Hoiatav teave toote etiketil	
15.1.1	Ohutunnus ja selle tähendus	
	-	
15.1.2	Hoiatusetiketile märgitavate komponentide nimetused	
	-	
15.1.3	R-laused	
	-	-	
15.1.4	S-laused	
	S24/25	Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma .	
	S41	Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.	
 16.	TÄIENDAV INFORMATSIOON	
16.1	Loetelu kemikaali R-lausetest	
	-