OHUTUSNÕUDED	
 1.	AINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE	
1.1	Andmed aine või toote kohta	
	Toote nimi	
	ISCEON 22	
1.2	Kemikaali kasutusala	
1.2.1	Kasutusala kirjeldus	
	Külmaaine	
1.3	Andmed tootja, importija kohta	
1.3.1	Tootja, importija	
		Bang & Bonsomer Eesti AS	.	
1.3.2	Kontaktandmed	
	Postkast	Järvevana tee 9F	.	
	Posti kood ja postkontor	11314 Tallinn, Eesti	.	
	Telefon	6556046	.	
1.4	Telefon hädaolukorras	
1.4.1	Telefoninumber, nimi ja aadress	
	112	
 2.	ANDMED KOOSTISE JA KOOSTISOSADE KOHTA	
2.1	Ohtlikud koostisosad	
	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	
	CAS-number või muu kood	Koostisosa nimi	Sisaldus	Hoiatusmärgistus, R-laused ja muu teave koostisosa kohta	
					
	75-45-6	Kloordifluormetaan	u.100 %	N; R59	
 3.	TOOTE OHTLIKKUSE KIRJELDUS	
	Keskkonnaohtlik. Ohtlik osoonikihile. 
Veeldatud gaas. Võib pohjustada külmakahjustusi ja kahjustada sarvkesta.
Aurude kõrgte kontsentratsioonide sissehingamine põhjustab kesknärvisüsteemi depressiooni ja narkootilist toimet.   
Tuli või intensiivne soojendamine võivad esile kutsuda  pakendite intensiivse lõhkemise. 
Tulekahju käigus võivad eralduda toksilised aurud.	
 4.	ESMAABI ANDMINE	
4.2	Sissehingamisel	
	Minna värske õhu kätte. Hoida liikumatult ja soojas. Vajadusel teostada kunstlikku hingamist. Kiiresti kutsuda arst.	
4.3	Nahaga kokkupuutel	
	Kiiresti pesta rohke veega. 
Kiiresti võtta ära saastunud riided ja jalanõud. Kui rõivad on takerdunud, ära eemalda neid. 
Katke ihu steriilse sidemega. Kannatanu viia kiiresti arsti juurde.	
4.4	Pritsmete sattumisel silma	
	Kiiresti loputada silma (silmi) rohke veega. Loputamise ajal hoida silm lahti. Kiiresti kutsuda arst.	
4.5	Allaneelamisel	
	--	
4.6	Teave arstile ja/või teistele esmaabi andvatele ametiisikutele	
	Mitte manustada adrenaliini või teisi sarnaseid ravimeid.	
 5.	TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL	
5.1	Sobivad kustutusvahendid	
	Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult kohalikule elanikkonnale ja ümbritsevale loodusele.	
5.3	Eriohud	
	Tulekahju käigus võivad eralduda toksilised aurud (halogeenühendid).
Tihedalt suletud anumas võib kuumutamine tõsta rõhku - plahvatuse oht.	
5.4	Spetsiaalsed kaitsevahendid tulekahju korral	
	Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati.	
5.5	Muud juhised	
	Tulekahju korral jahutada paake pihustatud veega.
Peatada inimeste ligipääs tulekahjupiirkonda ja hoida nad pealpool tuult mürgise suitsu tõttu.
Töötajad evakueerida ohutusse piirkonda.	
 6.	ÕNNETUSE VÄLTIMISE MEETMED	
6.1	Isikutuvalisuse tagamine	
	Peatada leke, kui see on ohutult teostatav.
Vältida sattumist nahale ja silma. Vältida gaasi sissehingamist.
Kasutada sobivat kaitsevarustust, vaata 8 osa.
Hoiduda lahtise leegi eest, kuumadest pindadest ja süttimisallikatest. Mitte suitsetada.
Aurud on õhust raskemad ja võivad koguneda põranda kohale. Sulge läheduses olevad avad (ventilatsiooni- ja kanalisatsiooniavad).	
6.2	Keskkonnasaaste vältimine	
	Ei tohi sattuda keskkonda.	
6.3	Puhastusmeetodid	
	Võtta taaskasutusele kui võimalik. Jääkidel lastakse aurustuda. Ruume tuleb tuulutada.	
6.4	Muud juhised	
	Aurud on õhust raskemad. Tuleb takistada aurude sattumise alumistele korrustele, keldritesse ja süvenditesse.	
 7.	TOOTE KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE	
7.1	Käitlemine	
	Vältida sattumist nahale ja silma. 
Käidelda hästiventileeritavas kohas. Toodet kasutada ainult suletud süsteemis. 
Hoiduda lahtise leegi eest, kuumadest pindadest ja süttimisallikatest. Mitte suitsetada. 
Vältida tuleb kõrgeid temperatuure.	
7.2	Ladustamine	
	Säilitada hästi suletult kuivas, külmas ja hästiventileeritavas kohas. 
Hoida eemale kuumadest kehadest ja süttimisallikatest. Hoida temperatuuril alla 45°C.
Hoida eraldi punktis 10 nimetatud ainetest.
Sobilik pakkematerjal: teras. 
Mittesobivad materjalid: Magneesium ja selle ühendid, tsink ja selle ühendid ning alumiiniumiühendid, mis sisaldavad üle 2 % magneesiumi.	
 8.	MÕJU INIMESELE / INDIVIDUAALSED KAITSEVAHENDID	
8.1	Mõjutuse piirnormid	
8.2	Mõjutuse vältimine	
8.2.1	Töökohast tuleneva mõjutuse vältimine	
	Toote kasutamisel mitte süüa, juua ega suitsetada.	
8.2.1.1	Hingamiselundite kaitse	
	Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada sobivat hingamiseteede kaitsevahendit: personaalne hingamisaparaat.	
8.2.1.2	Käte kaitse	
	Külmakindlad kindad.	
8.2.1.3	Silmade kaitse	
	Kaitseprillid.	
8.2.1.4	Naha ja keha kaitse	
	Ainet mitteläbilaskvad riided.	
 9.	TOOTE FÜÜSIKALIS-KEEMILISED OMADUSED	
9.1	Üldine informatsioon (olek, värvus, lõhn)	
	Värvitu, rõhu all veeldatud gaas, mahe, eeterlik  lõhn.	
9.2	Tervise, turvalisuse ja keskkonna seisukohalt olulised näitajad	
9.2.2	Keemispunkt/piirkond	-40,8°C	
9.2.5	Plahvatusomadused	
9.2.5.1	Alumine plahvatuspiirkond		

9.2.5.2	Ülemine plahvatuspiirkond	-	
9.2.7	Aururõhk	1044 kPa  (25°C)	
9.2.8	Suhteline tihedus	3,03	
9.2.9	Lahustuvus	
9.2.9.1	Vees lahustuvus	3 g/l (25°C)	
9.2.9.2	Rasvas lahustuvus	lahustub enamikes lahustites	
9.2.10	Jaotuskoefitsent oktanool/vesi	LogPow= 1.08	
9.3	Muu teave	
	Kriitiline temperatuur: 96°C.
Kriitiline rõhk: 4970 kPa.
Erikaal: 1194 kg/m3 (25°C)
Sulamispunkt/piirkond (jäätub): -160°C	
 10.	TOOTE PÜSIVUS JA REAKTIIVSUS	
10.1	Välditavad tingimused	
	Kuumus, leegid ja sädemed.	
10.2	Välditavad materjalid	
	Leelismetallid, leelismuldmetallid, magneesium, pulbermetallid, ägeda reaktsiooni oht.	
10.3	Kahjulikud lagunemisproduktid	
	Kuumenedes eralduvad mürgised gaasid: fluorvesinik- ja kloorvesinikhapet.	
 11.	TEAVE TERVISTOHUSTAVA TOIME KOHTA	
11.1	Akuutne toksilisus	
	LC50/inhalatsioonitest/4 h / rott =775 mg/l	
11.2	Ärritavus ja sööbivus	
	-	
11.3	Tundlikkus	
	-	
11.5	Kogemuslik teave mõjust inimesele	
	Võib põhjustada külmakahjustusi ja kahjustada sarvkesta.
Eriti suures kontsentratsioonis võib pohjustada peapööritus, peavalu ja teadvuse kaotus.
Järsk kokkupuude suure koguse materjaliga võib põhjustada südame rütmihäireid ja südame seiskumist.	
 12.	TEAVE KEMIKAALI KESKKONNAOHTLIKKUSE KOHTA	
12.1	Ökotoksilisus	
12.1.1	Toksilisus veerorganismidele	
	--	
12.2	Mõju vesikonnas	
	Aurustub. Lahustub halvasti vees.	
12.3	Püsivus ja hajuvus	
12.3.1	Biolagunduvus	
	--	
12.4	Biokumulatsioon	
	Ei bioakumuleeru.	
12.5	Teised kahjulikud mõjutused	
	Ohtlik osoonikihile.	
 13.	JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS	
	Ei tohi sattuda keskkonda. Hankida valmistajalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.
Jäätmed utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Tuleb põletada sobivas põletussüsteemis, mis on kooskõlatatud volitatud isikutega.
Taaskasutatavad tühjad surveanumad saadtakse uuesti täitmisele.	
 14.	VEONÕUDED	
14.1	UN-Nr	1018	
14.3	Maismaatransport	
14.3.1	Veoklass ADR/RID	2	
14.3.2	Ohu tunnusnumber	20	
14.3.3	Nimetus veodokumendil	Kloordfluormetaan (R22)	
14.4	Meretransport	
14.4.1	IMDG-klass	2.2	
14.4.2	Korrektne tehniline nimetus	Non-flammable compressed gas	
14.5	Õhutransport	
14.5.1	ICAO-klass	2	
14.5.2	Korrektne tehniline nimetus	Non-flammable gas	
14.5.3	Muu teave	Cargo Aircraft: Packing instruction: 200  Quantity: 150 kg  Passenger aircraft: Packing instruction:  200 Quantity: 75 kg	
 15.	REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID	
15.1	Hoiatav teave toote etiketil	
15.1.1	Ohutunnus ja selle tähendus	
	N	Keskkonnaohtlik	
15.1.3	R-laused	
	R59	Ohtlik osoonikihile.	
15.1.4	S-laused	
	S24/25	Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma .	
	S41	Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.	
	S59	Hankida valmistajalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.	
 16.	TÄIENDAV INFORMATSIOON	
16.1	Loetelu kemikaali R-lausetest	
	R59	Ohtlik osoonikihile.