OHUTUSNÕUDED	
 1.	AINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE	
1.1	Andmed aine või toote kohta	
	Toote nimi	
	ISCEON 404A	
1.2	Kemikaali kasutusala	
1.2.1	Kasutusala kirjeldus	
	Külmaaine	
1.3	Andmed tootja, importija kohta	
1.3.1	Tootja, importija	
		Bang & Bonsomer Eesti AS	.	
1.3.2	Kontaktandmed	
	Postkast	Järvevana tee 9F	.	
	Posti kood ja postkontor	11314 Tallinn, Eesti	.	
	Telefon	6556046	.	
1.4	Telefon hädaolukorras	
1.4.1	Telefoninumber, nimi ja aadress	
	112	
 2.	ANDMED KOOSTISE JA KOOSTISOSADE KOHTA	
2.1	Ohtlikud koostisosad	
	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	
	CAS-number või muu kood	Koostisosa nimi	Sisaldus	Hoiatusmärgistus, R-laused ja muu teave koostisosa kohta	
					
	420-46-2	1,1,1-Trifluoretaan	52%	-	
					
	354-33-6	Pentafluoretaan	44%	-	
					
	811-97-2	1,1,1,2-Tetrafluoretaan	4%	-	
 3.	TOOTE OHTLIKKUSE KIRJELDUS	
	Veeldatud gaas. Võib põhjustada külmakahjustusi ja kahjustada sarvkesta. 
Suured kontsentratsioonid mõjuvad uimastavalt.
Kuumenemisega kaasneb rõhu tõus; plahvatuse oht.
Tulekahju käigus võivad eralduda toksilised aurud.	
 4.	ESMAABI ANDMINE	
4.2	Sissehingamisel	
	Eemalduda saastunud kohast, heita pikali. Minna värske õhu kätte. Hoida liikumatult. Vajadusel teostada kunstlikku hingamist. Kiiresti kutsuda arst.	
4.3	Nahaga kokkupuutel	
	Kiiresti pesta rohke veega. Kiiresti võtta ära saastunud riided. Loputada veega. 
Kui rõivad on takerdunud, ära eemalda neid.
Kiiresti kutsuda arst.	
4.4	Pritsmete sattumisel silma	
	Kiiresti loputada silma (silmi) rohke veega. Loputamise ajal hoida silm lahti.
Kiiresti kutsuda arst.	
4.5	Allaneelamisel	
	--	
4.6	Teave arstile ja/või teistele esmaabi andvatele ametiisikutele	
	Mitte manustada adrenaliini või teisi sarnaseid ravimeid.	
 5.	TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL	
5.1	Sobivad kustutusvahendid	
	Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult kohalikule elanikkonnale ja ümbritsevale loodusele.	
5.3	Eriohud	
	Tulekahju käigus võivad eralduda toksilised aurud (halogeenühendid).
Tihedalt suletud anumas võib kuumutamine tõsta rõhku - plahvatuse oht.	
5.4	Spetsiaalsed kaitsevahendid tulekahju korral	
	Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati.	
5.5	Muud juhised	
	Tulekahju korral jahutada paake pihustatud veega. 
Peatada inimeste ligipääs tulekahjupiirkonda ja hoida nad pealpool tuult mürgise suitsu tõttu.
Töötajad evakueerida ohutusse piirkonda.	
 6.	ÕNNETUSE VÄLTIMISE MEETMED	
6.1	Isikutuvalisuse tagamine	
	Peatada leke, kui see on ohutult teostatav.
Kasutada sobivat kaitsevarustust, vaata 8 osa.
Vältida sattumist nahale ja silma. Vältida gaasi sissehingamist.
Eemaldada kõik süttimisallikad. Mitte suitsetada.  
Aurud on õhust raskemad. Sulge läheduses olevad avad (ventilatsiooni- ja kanalisatsiooniavad).	
6.2	Keskkonnasaaste vältimine	
	Ei tohi sattuda keskkonda.	
6.3	Puhastusmeetodid	
	Koristada mehaaniliselt ja koguda sobivasse jäätmenõusse. Jääkidel lastakse aurustuda. Ruume tuleb tuulutada.	
6.4	Muud juhised	
	Aurud on õhust raskemad. Tuleb takistada aurude sattumist alumistele korrustele, keldritesse ja süvenditesse.	
 7.	TOOTE KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE	
7.1	Käitlemine	
	Käidelda hästiventileeritavas kohas. Toodet käidelda ainult suletud süsteemis. Vältida tuleb kõrgeid temperatuure. Mitte suitsetada.
Hoiduda lahtise leegi eest, kuumadest pindadest ja süttimisallikatest.	
7.2	Ladustamine	
	Säilitada hästi suletult kuivas, külmas ja hästiventileeritavas kohas. Säilitada temperatuuril mitte üle 30°C. Hoida eemale kuumadest kehadest ja süttimisallikatest. 
Hoida eraldi punktis 10 nimetatud ainetest.
Sobilik pakkematerjal: teras. 
Mittesobivad materjalid: magneesium ja selle ühendid, tsink ja selle ühendid ning alumiiniumiühendid, mis sisaldavad üle 2 % magneesiumi.	
 8.	MÕJU INIMESELE / INDIVIDUAALSED KAITSEVAHENDID	
8.1	Mõjutuse piirnormid	
8.2	Mõjutuse vältimine	
8.2.1	Töökohast tuleneva mõjutuse vältimine	
	Toote kasutamisel mitte süüa ega juua.	
8.2.1.1	Hingamiselundite kaitse	
	Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada sobivat hingamiseteede kaitsevahendit; personaalne hingamisaparaat.	
8.2.1.2	Käte kaitse	
	Külmakindlad kindad.	
8.2.1.3	Silmade kaitse	
	Kaitseprillid.	
8.2.1.4	Naha ja keha kaitse	
	Ainet mitteläbilaskvad riided.	
 9.	TOOTE FÜÜSIKALIS-KEEMILISED OMADUSED	
9.1	Üldine informatsioon (olek, värvus, lõhn)	
	Värvitu, rõhu all veeldatud gaas, mahe, eeterlik  lõhn.	
9.2	Tervise, turvalisuse ja keskkonna seisukohalt olulised näitajad	
9.2.2	Keemispunkt/piirkond	u. - 46,7° C	
9.2.7	Aururõhk	1260 kPa (25°C)	
9.2.8	Suhteline tihedus	1040 kg/m3 (25°C)	
9.2.9	Lahustuvus	
9.2.9.1	Vees lahustuvus	vähelahustuv	
9.2.9.2	Rasvas lahustuvus	lahustub enamikes lahustites	
 10.	TOOTE PÜSIVUS JA REAKTIIVSUS	
10.1	Välditavad tingimused	
	Kuumus, leegid ja sädemed.	
10.2	Välditavad materjalid	
	Leelismetallid, leelismuldmetallid, magneesium, pulbermetallid, ägeda reaktsiooni oht.	
10.3	Kahjulikud lagunemisproduktid	
	Kuumenedes eralduvad mürgised gaasid: fluorvesinikhape ja fluoriühendid.	
 11.	TEAVE TERVISTOHUSTAVA TOIME KOHTA	
11.1	Akuutne toksilisus	
	1,1,1-trifluoretaan: LC50/inhalatsioonitest/4 h / rott = >1856 mg/l 
Pentafluoretaan: LC50/inhalatsioonitest/4 h / rott = >3928 mg/l
1,1,1,2-tetrafluoretaan: LC50/inhalatsioonitest/4 h / rott =>2254 mg/l	
11.2	Ärritavus ja sööbivus	
	-	
11.3	Tundlikkus	
	-	
11.5	Kogemuslik teave mõjust inimesele	
	Võib pohjustada külmakahjustusi ja kahjustada sarvkesta. 
Suurtes kontsentratsioonides võib põhjustada peapööritus, peavalu ja teadvuse kaotus.
Järsk kokkupuude suure koguse materjaliga võib põhjustada südame rütmihäireid ja südame seiskumist.	
 12.	TEAVE KEMIKAALI KESKKONNAOHTLIKKUSE KOHTA	
12.1	Ökotoksilisus	
12.1.1	Toksilisus veerorganismidele	
	-	
12.2	Mõju vesikonnas	
	Aurustub veest. Lahustub halvasti vees.	
12.3	Püsivus ja hajuvus	
12.3.1	Biolagunduvus	
	-	
12.4	Biokumulatsioon	
	-	
 13.	JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS	
	Ei tohi sattuda keskkonda. Hankida valmistajalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.
Jäätmed utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Tuleb põletada sobivas põletussüsteemis, mis on kooskõlatatud volitatud isikutega.
Taaskasutatavad tühjad surveanumad saadtakse uuesti täitmisele.	
 14.	VEONÕUDED	
14.1	UN-Nr	3337	
14.3	Maismaatransport	
14.3.1	Veoklass ADR/RID	2	
14.3.2	Ohu tunnusnumber	20	
14.3.3	Nimetus veodokumendil	Refrigerant gas R404A	
14.4	Meretransport	
14.4.1	IMDG-klass	2.2	
14.4.2	Korrektne tehniline nimetus	Non-flammable compressed gas	
14.5	Õhutransport	
14.5.1	ICAO-klass	2	
14.5.2	Korrektne tehniline nimetus	Non-flammable gas	
14.5.3	Muu teave	Cargo aircraft: Packing instruction: 200 Quantity: 150 kg  , Passenger aircraft: Packing instruction: 200 Quantity: 75 kg	
 15.	REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID	
15.1	Hoiatav teave toote etiketil	
15.1.1	Ohutunnus ja selle tähendus	
	-	
15.1.2	Hoiatusetiketile märgitavate komponentide nimetused	
	-	
15.1.3	R-laused	
	R--	.	
15.1.4	S-laused	
	S24/25	Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma .	
	S41	Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.	
 16.	TÄIENDAV INFORMATSIOON	
16.1	Loetelu kemikaali R-lausetest	
	-