OHUTUSNÕUDED	
 1.	AINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE	
1.1	Andmed aine või toote kohta	
	Toote nimi	
	ISCEON 407 C	
1.2	Kemikaali kasutusala	
1.2.1	Kasutusala kirjeldus	
	Refrigerant	
1.3	Andmed tootja, importija kohta	
1.3.1	Tootja, importija	
		Bang & Bonsomer Eesti AS	.	
1.3.2	Kontaktandmed	
	Postkast	Järvevana tee 9F	.	
	Posti kood ja postkontor	11314 Tallinn, Eesti	.	
	Telefon	6556046	.	
1.4	Telefon hädaolukorras	
1.4.1	Telefoninumber, nimi ja aadress	
	112	
 2.	ANDMED KOOSTISE JA KOOSTISOSADE KOHTA	
2.1	Ohtlikud koostisosad	
	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	
	CAS-number või muu kood	Koostisosa nimi	Sisaldus	Hoiatusmärgistus, R-laused ja muu teave koostisosa kohta	
					
	811-97-2	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	52%	-	
					
	354-33-6	Pentafluoroethane	25%	-	
					
	75-10-5	Difluoromethane	23%	-	
 3.	TOOTE OHTLIKKUSE KIRJELDUS	
	Veeldatud gaas. Võib pohjustada külmakahjustusi ja kahjustada sarvkesta.
Suured kontsentratsioonid mõjuvad uimastavalt.
Tihedalt suletud anumas võib kuumutamine tõsta rõhku. Plahvatuse oht.
Tulekahju käigus võivad eralduda toksilised aurud.	
 4.	ESMAABI ANDMINE	
4.2	Sissehingamisel	
	Minna värske õhu kätte. Hoida liikumatult. Vajadusel teostada kunstlikku hingamist. Kiiresti kutsuda arst.	
4.3	Nahaga kokkupuutel	
	Kiiresti pesta rohke veega. Võtta ära saastunud riided. Loputada veega. Kui rõivad on takerdunud, ära eemalda neid. Kiiresti kutsuda arst.	
4.4	Pritsmete sattumisel silma	
	Kiiresti loputada silma (silmi) rohke veega. Loputamise ajal hoida silm lahti.
Kiiresti kutsuda arst.	
4.5	Allaneelamisel	
	-	
4.6	Teave arstile ja/või teistele esmaabi andvatele ametiisikutele	
	Mitte manustada adrenaliini või teisi sarnaseid ravimeid.	
 5.	TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL	
5.1	Sobivad kustutusvahendid	
	Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult kohalikule elanikkonnale ja ümbritsevale loodusele.	
5.3	Eriohud	
	Tulekahju käigus võivad eralduda toksilised aurud (halogeenühendid).
Tihedalt suletud anumas võib kuumutamine tõsta rõhku. Plahvatuse oht.	
5.4	Spetsiaalsed kaitsevahendid tulekahju korral	
	Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati.	
5.5	Muud juhised	
	Tulekahju korral jahutada paake pihustatud veega.
Peatada inimeste ligipääs tulekahjupiirkonda ja hoida nad pealpool tuult mürgise suitsu tõttu.
Töötajad evakueerida ohutusse piirkonda.	
 6.	ÕNNETUSE VÄLTIMISE MEETMED	
6.1	Isikutuvalisuse tagamine	
	Peatada leke, kui see on ohutult teostatav.
Kasutada sobivat kaitsevarustust, vaata 8 osa. 
Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida gaasi sissehingamist.
Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada. 
Aurud on õhust raskemad. Sulge läheduses olevad avad (ventilatsiooni- ja kanalisatsiooniavad).	
6.2	Keskkonnasaaste vältimine	
	Ei tohi sattuda keskkonda.	
6.3	Puhastusmeetodid	
	Võtta taaskasutusele kui võimalik. Jääkidel lastakse aurustuda. Ruume tuleb tuulutada.	
6.4	Muud juhised	
	Aurud on õhust raskemad. Tuleb takistada aurude sattumise alumistele korrustele, keldritesse ja süvenditesse.	
 7.	TOOTE KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE	
7.1	Käitlemine	
	Käidelda hästiventileeritavas kohas Toodet kasutada ainult suletud süsteemis.
Vältida tuleb kõrgeid temperatuure. Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada.	
7.2	Ladustamine	
	Säilitada hästi suletult kuivas, külmas ja hästiventileeritavas kohas.
Hoida temperatuuril alla 30°C. Hoida eemale kuumadest kehadest ja süttimisallikatest.
Hoida eraldi incompatible materials, vaata 10 osa.
Sobilik pakkematerjal: teras.
Sobimatud pakkematerjalid: magneesium ja seda sisaldavad materjalid, tsink ja seda sisaldavad materjalid, alumiiniumalloys that include >2% magnesium.	
 8.	MÕJU INIMESELE / INDIVIDUAALSED KAITSEVAHENDID	
8.1	Mõjutuse piirnormid	
8.1.3	.	
	Tetrafluorietaani: 
OES: 1000 ppm (4200 mg/m³) (LT 8h, TWA)	
8.2	Mõjutuse vältimine	
8.2.1	Töökohast tuleneva mõjutuse vältimine	
	Toote kasutamisel mitte süüa, juua ega suitsetada.	
8.2.1.1	Hingamiselundite kaitse	
	Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada sobilikku hingamisteede kaitset; personaalne hingamisaparaat.	
8.2.1.2	Käte kaitse	
	Külmakindlad kindad.	
8.2.1.3	Silmade kaitse	
	Kaitseprillid.	
8.2.1.4	Naha ja keha kaitse	
	Mitteläbilaskvad riided.	
 9.	TOOTE FÜÜSIKALIS-KEEMILISED OMADUSED	
9.1	Üldine informatsioon (olek, värvus, lõhn)	
	Värvitu rõhu all veeldatud gaas, mahe etherial lõhn.	
9.2	Tervise, turvalisuse ja keskkonna seisukohalt olulised näitajad	
9.2.2	Keemispunkt/piirkond	-44,3°C- -37,1°C	
9.2.7	Aururõhk	1041 kPa (20°C)	
9.2.8	Suhteline tihedus	1160 kg/m3 (20°C)	
9.2.9	Lahustuvus	
9.2.9.1	Vees lahustuvus	vähelahustuv	
9.2.9.2	Rasvas lahustuvus	soluble in most solvents	
 10.	TOOTE PÜSIVUS JA REAKTIIVSUS	
10.1	Välditavad tingimused	
	Kuumus, leegid ja sädemed.	
10.2	Välditavad materjalid	
	Reageerib tugevalt järgmiste ainetega: leelismetallid, leelismuldmetallid, magneesium, pulbermetallid.	
10.3	Kahjulikud lagunemisproduktid	
	Heating releases toxic gases including fluorvesinikhapet ja fluori ühendeid.	
 11.	TEAVE TERVISTOHUSTAVA TOIME KOHTA	
11.1	Akuutne toksilisus	
	1,1,1,2-tetrafluoroethane:
LC50= >2254 mg/l (inhalatsioonitest/4 h/rott)

Pentafluoroethane:
LC50= >3928 mg/l (inhalatsioonitest/4 h/rott)

Difluoromethane:
LC50= >1064 mg/l (inhalatsioonitest/4 h/rott)	
11.2	Ärritavus ja sööbivus	
	-	
11.3	Tundlikkus	
	-	
11.5	Kogemuslik teave mõjust inimesele	
	Võib pohjustada külmakahjustusi ja kahjustada sarvkesta.
Suurtes kontsentratsioonides võib põhjustada peavalu, peapööritus ja teadvuse kaotus.
Järsk kokkupuude suure koguse materjaliga võib põhjustada südame rütmihäireid ja südame seiskumist.	
 12.	TEAVE KEMIKAALI KESKKONNAOHTLIKKUSE KOHTA	
12.1	Ökotoksilisus	
12.1.1	Toksilisus veerorganismidele	
	--	
12.2	Mõju vesikonnas	
	Aurustub veest. Lahustub halvasti vees.
Tuotteen lopullinen päämäärä ympäristössä: ilma.	
12.3	Püsivus ja hajuvus	
12.3.1	Biolagunduvus	
	--	
 13.	JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS	
	Ei tohi sattuda keskkonda. Hankida valmistajalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta. 
Jäätmed utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Tuleb põletada sobivas põletussüsteemis, mis on kooskõlatatud volitatud isikutega.
Uudelleenkäytettävät Tühjad surveanumad saadtakse uuesti täitmisele.	
 14.	VEONÕUDED	
14.1	UN-Nr	3340	
14.3	Maismaatransport	
14.3.1	Veoklass ADR/RID	2	
14.3.2	Ohu tunnusnumber	20	
14.3.3	Nimetus veodokumendil	refrigerant gas R 407C	
14.4	Meretransport	
14.4.1	IMDG-klass	2.2	
14.4.2	Korrektne tehniline nimetus	Non-flammable compressed gas	
14.5	Õhutransport	
14.5.1	ICAO-klass	2	
14.5.2	Korrektne tehniline nimetus	Non-flammable gas	
14.5.3	Muu teave	Cargo aircraft: Packing instruction: 200 Quantity: 150 kg.  Passenger aircraft: Packing instruction: 200 Quantity: 75 kg.	
 15.	REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID	
15.1	Hoiatav teave toote etiketil	
15.1.1	Ohutunnus ja selle tähendus	
	-	
15.1.2	Hoiatusetiketile märgitavate komponentide nimetused	
	-	
15.1.3	R-laused	
	-	-	
15.1.4	S-laused	
	S24/25	Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.	
	S41	Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.	
 16.	TÄIENDAV INFORMATSIOON	
16.1	Loetelu kemikaali R-lausetest	
	-